# 如何知道物理地址

方法1:

在本机上ifconfig

方法2:

A机器和B机器在同一个网段上,ssh 到A机器上,想知道B机器的物理地址,

则先ping B机器的ip 地址,再 arp -n | grep B的ip地址

联想:dhcp服务器配置固定ip时,需要用到物理地址

# 硬盘的分类

IDE 古老的时候使用(个人和服务器都用) hd开头

SCSI 古老的 sd开头

sata 目前个人电脑使用 sd开头

sas 目前服务器使用 sd开头